Schenker Storen

**Ausschreibungstext Roll-Lamellenstore SOLFLEX SF 58**

Roll-Lamellenstore mit gebördelten Lamellen, 58 mm breit. Als Sonnen- und Wetterschutz verwendbar.

Individuell einstellbare Lamellenneigung, nur wenn der Behang ganz nach unten gefahren wird.

**Bestehend aus:**

**Walze**

Aus verzinktem Stahlrohr Ø 78 mm.

**Lamellen**

Aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit beidseitig eingenieteten Metallführungsbolzen.

Senken und heben in geschlossener Lamellenstellung.

Lamellenfarbe aus der Schenker Storen Farbpalette.

**Zug- und Führungsbänder**

Aus Chromnickelstahl, mit direkter Lamellenverbindung durch Kunststoffösen.

**Behangabschluss**

Aus stranggepresstem Aluminiumprofil, farblos anodisiert, mit Kunststoffbolzen geführt.

**Führungen**

Seitliche Führungen aus stranggepresstem Aluminium, farblos anodisiert, mit geräuschdämpfender Kunststoff-Einlage.

**Antrieb**

Geschlossenes Kegelradgetriebe mit eingebauter Bremse, mit Endbegrenzung. Steckbare, PVC-ummantelte Gelenkkurbel.

Malax – die bewährte Kunststoff-Dichtung! Dichtungsrondelle oder -einsatz gegen Aufpreis erhältlich.

Rohrmotor 230 V / 50 Hz, mit eingebauten Endschaltern und Thermoschutz, inkl. 1 m Anschlusskabel.

Storenmotoren dürfen nicht parallel geschaltet werden.

Für sämtliche Schäden und Folgeschäden an Storenanlagen, die durch bauseits gelieferte Steuerungen entstehen, übernehmen wir keine Garantie!